Fin de service conducteurs

*Données sur la fin de tournée et retour sur entrepôt - Formulaire à démarrer dès la fin de livraison de votre dernier magasin et à poursuivre jusqu'au retour sur base et stationnement du tracteur*

**Avant le retour sur base merci de respecter ces consignes :**

*Activation du Dégivrage Forcé  
Mettre en marche le système de dégivrage forcé.  
  
Approvisionnement en Carburant  
Effectuer un plein de carburant de manière systématique.  
  
Inspection du Véhicule  
Vérifier l'état général du véhicule (pneus, niveaux de liquides, éclairages, etc.).  
  
Préparation des Documents de Transport  
Rassembler et préparer tous les documents de transport nécessaires.*

**1. Site d'affectation**

**Select one**

◯ LIDL - Chanteloup

◯ LIDL - Meaux

◯ ITM - Louviers

◯ ITM - Heudebouville

◯ ITM - Bourges

**2. Tour ou numéro de contrat**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Heure de fin de la tournée**

*Renseignez l'heure de fin de votre tournée (heure de livraison du dernier PDV) sous le format hh:mm*

Hour \_\_\_\_ Minute \_\_\_\_\_ AM or PM

**Compte-rendu reprises de contenants / emballages**

**4. À combien de magasins avez-vous effectué des livraisons ?**

**Select all that apply**

▢  1

▢  2

▢  3

▢  4

▢  5

▢  6

▢  7

▢  8

▢  Other: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Dans combien de magasins avez-vous récupéré des contenants vides ?**

**Select all that apply**

▢  0

▢  1

▢  2

▢  3

▢  4

▢  5

▢  6

▢  7

▢  8

▢  Other: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Si un magasin n’a pas de reprise, veuillez spécifier les villes concernées ci-dessous avec le motif  :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Photo du PDA sur l'écran des reprises (ITM)**

**8. Photo de la caisse avec les vides avant déchargement**

**Retour sur base**

**Sur base**

*Déchargement des Contenants  
Décharger les contenants au pool palette ou dans la zone dédiée aux contenants.  
  
Nettoyage de la Remorque  
Balayer la remorque avant de la remettre au parc.  
  
Remise des Documents  
Remettre les documents nécessaires, tels que la lettre de voiture et le logger.  
  
Gestion du PDA  
Vider le PDA pour assurer la mise à jour des données.  
  
Transmission des Documents  
Transmettre tous les documents requis au service d'exploitation.  
Prendre les photos nécessaires*

**Lettre de voiture**

**9. Photo lettre de voiture remplie**

**Rappel de la lettre de voiture remplie**

*La lettre de voiture doit être correctement complétée en incluant toutes les informations suivantes :  
Heure de départ  
Kilométrage au départ  
Heure d’arrivée au magasin  
Heure de départ du magasin  
Température de la caisse avant l’ouverture des portes  
Rappel des températures requises :  
Produits frais : entre 0 et 4 °C  
Produits surgelés : entre -18 et -24 °C  
Fruits et légumes : entre 11 et 17 °C*

**Remorque**

**10. Immatriculation remorque**

*Si porteur cocher la case porteur ci-dessous*

**Select one**

◯ Remorque client

◯ Porteur

◯ FG-193-WS

◯ FM-155-YL

◯ FP-672-MT

◯ FP-675-MT

◯ FP-678-MT

◯ FP-683-MT

◯ FP-690-MT

◯ FP-691-MT

◯ FR-678-JB

◯ FR-858-JB

◯ FX-054-NZ

◯ FX-151-YA

◯ FX-661-FQ

◯ FX-901-FZ

◯ FZ-295-BW

◯ GC-334-ZQ

◯ GC-454-QW

◯ GD-940-YS

◯ GE-616-MQ

◯ GE-637-NF

◯ GF-146-KB

◯ GG-102-ZL

◯ GH-066-JY

◯ GH-351-EA

◯ GH-504-SC

◯ GH-629-JV

◯ GH-780-WW

◯ GH-787-NV

◯ GL-610-QJ

◯ GL-646-DC

◯ GL-668-EH

◯ GP-458-BD

◯ GY-103-VY

◯ EH-725-XC

**Nettoyage de la Remorque  
Balayer la remorque avant de la remettre au parc**

**11. Photo de la caisse après nettoyage**

**12. Photo jauge carburant remorque**

*Si porteur passez à la suite*

**Tracteur**

**13. Immatriculation tracteur**

**Select one**

◯ CL-532-ZD

◯ EQ-852-GF

◯ EV-030-BQ

◯ FC-706-WA

◯ FE-986-TA

◯ FJ-586-AK

◯ FV-043-YQ

◯ FV-422-WS

◯ FW-230-ST

◯ FW-874-NQ

◯ FW-888-YE

◯ FX-136-YA

◯ FX-691-BJ

◯ FY-758-VZ

◯ FY-774-VZ

◯ FZ-032-BG

◯ FZ-040-BG

◯ FZ-043-BG

◯ FZ-785-HW

◯ GA-673-QR

◯ GA-679-QR

◯ GA-767-AB

◯ GA-781-PD

◯ GB-451-QB

◯ GB-455-QB

◯ GB-682-AK

◯ GE-540-WK

◯ GG-449-JV

◯ GG-591-YL

◯ GG-627-LD

◯ GH-212-MS

◯ GH-231-RF

◯ GH-436-XY

◯ GH-608-VW

◯ GH-658-QB

◯ GH-659-QB

◯ GJ-043-KL

◯ GJ-975-NF

◯ GL-019-VZ

◯ GM-572-AC

◯ GM-867-RA

◯ GM-871-RA

◯ GQ-015-DE

◯ GQ-113-DK

◯ GT-517-DH

◯ GV-448-RM

◯ GX-088-HP

◯ GX-870-HN

◯ GQ-922-DJ

◯ GY-277-VY

◯ GL-281-AM

◯ GC-454-QW

**14. Kilométrage retour tracteur**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**15. Photo jauge carburant tracteur**

**Fin de tournée**

*Deuxième Tour de Livraison  
Si un deuxième tour est prévu :  
Reprendre depuis l’étape de contrôle au départ.  
Sinon :  
Informer le responsable pour la clôture de la journée.  
  
Stationner le véhicule correctement.  
Retirer la carte conducteur à la fin de la journée.  
  
Merci, à bientôt !   
  
L'équipe JMF*